<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="DIP-12+4">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="K1182PM1R">
<pin name="С-" direction="in"/>
<pin name="С+" direction="in"/>
<pin name="UST2+" direction="in"/>
<pin name="AC2" direction="in"/>
<pin name="AC1" direction="in"/>
<pin name="UST1+" direction="in"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="K1182PM1R">
<description>Микросхема К1182ПМ1 (старое название
КР1182ПМ1) является новым решением проблемы ре-
гулировки мощности в классе высоковольтных мощных
электронных схем.
Благодаря уникальной технологии возможно при-
менение ИС для сети переменного тока до 230В, при
этом необходимо минимальное количество внешних эле-
ментов.
Непосредственное применение ИС - для плавного
включения и выключения электрических ламп накали-
вания или регулировки их яркости свечения. Так же ус-
пешно ИС может применяться для регулировки скоро-
сти вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт
(например, вентиляторами) и для управления более
мощными силовыми приборами (тиристорами).
Микросхема имеет два силовых вывода для вклю-
чения в цепь последовательно с нагрузкой, два вспомо-
гательных вывода и два входа управления для подклю-
чения регулировочного резистора, конденсатора или
других элементов управления.</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="K1182PM1R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DIP-12+4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AC1" pad="14 15"/>
<connect gate="G$1" pin="AC2" pad="10 11"/>
<connect gate="G$1" pin="UST1+" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="UST2+" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="С+" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="С-" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
