<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="25.4" y1="35.56" x2="139.68" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="139.68" y1="35.56" x2="139.68" y2="97.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="139.68" y1="97.46" x2="25.4" y2="97.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="97.46" x2="25.4" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Atmel_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 27/07/2012 14:02:49</description>
<packages>
<package name="DIP254P762X533-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5566-2">
<description>&lt;b&gt;Mini FIT connector 2 pol&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5LE">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 10 A/120 V AC, 8 A/30 V ADC, Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<description>&lt;b&gt;Wago Screw Clamps&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Grid 5.00 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="W239-104">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-power">
<description>&lt;b&gt;Vitrohm Power Resistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AC01">
<description>&lt;b&gt;Cemented Wirewound Resistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Vishay Dale .. acseries.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Atmel_By_element14_Batch_1" package="DIP254P762X533-8" value="ATTINY45-20PU">
<attribute name="PACKAGE" value="PDIP-8"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="23M5072"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY45-20PU"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Atmel"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1288352"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="5566-2" value="5566-2">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1822072"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="TO92" value="BC547B"/>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="TO92" value="BC547B"/>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="TO92" value="BC547B"/>
<element name="K1" library="relay" package="G5LE" value="G5LE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K2" library="relay" package="G5LE" value="G5LE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="K3" library="relay" package="G5LE" value="G5LE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-wago-500" package="W239-104" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="BLUE"/>
<element name="R1" library="resistor-power" package="AC01" value="100">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="3">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MISO/1">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK/0">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI/2">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RE1">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RE3">
<contactref element="K3" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RE2">
<contactref element="K2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="K1" pad="O"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="S"/>
<contactref element="K3" pad="P"/>
<contactref element="K2" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="K1" pad="P"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K2" pad="S"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="K3" pad="S"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
<contactref element="K3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
