<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="LCD-16X2-4HOLES">
</package>
<package name="LCD-16X2-3HOLES">
</package>
<package name="LCD-20X4-4HOLES">
</package>
<package name="LCD-20X4-3HOLES">
</package>
<package name="LCD-16X2-4HOLES-BL">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="LCD-HD44780">
<pin name="A" direction="pwr"/>
<pin name="DB0"/>
<pin name="DB1"/>
<pin name="DB2"/>
<pin name="DB3"/>
<pin name="DB4"/>
<pin name="DB5"/>
<pin name="DB6"/>
<pin name="DB7"/>
<pin name="E" direction="in"/>
<pin name="K" direction="pwr"/>
<pin name="R/W" direction="in"/>
<pin name="RS" direction="in"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
<pin name="VO"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="LCD-HD44780">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LCD-HD44780"/>
</gates>
<devices>
<device name="16X2-4-HOLES" package="LCD-16X2-4HOLES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4-HOLES"/>
</technologies>
</device>
<device name="16X2-3-HOLES" package="LCD-16X2-3HOLES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="3-HOLES"/>
</technologies>
</device>
<device name="20X4-4HOLES" package="LCD-20X4-4HOLES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="4-HOLES"/>
</technologies>
</device>
<device name="20X4-3HOLES" package="LCD-20X4-3HOLES">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="P$15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="P$7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="P$8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="P$9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="P$10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="P$11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="P$12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="P$13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="P$14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="P$6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="P$16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="P$5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="P$4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="P$2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="P$3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="16X2-4-HOLES-BL" package="LCD-16X2-4HOLES-BL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="DB0" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="DB1" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="DB2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="DB3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="DB4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="DB5" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="DB6" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="DB7" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="E" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="K" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="R/W" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="RS" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VO" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="16X2-4-HOLES-BL"/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
