<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;8 Lead SOIC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Data Sheet No. PD60212 Rev A&lt;br&gt;
Source: www.irf.com .. ir2520.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ACS712_SYM">
<pin name="I+_0"/>
<pin name="I+_1"/>
<pin name="I-_0"/>
<pin name="I-_1"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="FILTER"/>
<pin name="VOUT" direction="out"/>
<pin name="VCC" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ACS712" prefix="IC">
<gates>
<gate name="A" symbol="ACS712_SYM"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO08">
<connects>
<connect gate="A" pin="FILTER" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="I+_0" pad="1"/>
<connect gate="A" pin="I+_1" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="I-_0" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="I-_1" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="VCC" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VOUT" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
